Модуль "NAS" призначено для встановлення відповідності підмереж, в яких знаходяться користувачі серверів доступу, де проводиться обробка їх трафіку.
Для серверів доступу типу rscriptd команди для виконання скриптів ініціалізації користувачів будуть надсилатися на відповідний сервер доступу в залежності від підмережі користувача. Поле "Посилання на графіки" необхідне, для вказівки URL на місце, де зберігаються графіки утилізації смуги для кожного з користувачів.
У разі якщо ви намагаєтеся робити відмальовку графіків по користувачах на NAS, котрі працюють на MikroTik API - вам слід вказувати URL графіків у вигляді: http://ваш_nas/graphs/queue
Якщо на NAS Mikrotik API ви використовуєте PPPoE і бажаєте бачити графіки клієнтів - можете вказувати URL у вигляді: http://ваш_nas/graphs/queue/%3Cpppoe%2D<br>
У разі, якщо ви відносно здорова людина і використовуєте MikroTik з КупаГен-ом та HotSpot або PPPoE або ж DHCP, URL повинен бути зазначений у форматі http://ваш_nas/макрос і все. Макроси власне бувають наступних видів:
<ul>
<li> mlgmths - HotSpot </ li>
<li> mlgmtppp - PPPoE </ li>
<li> mlgmtdhcp - DHCP </ li>
</ul>
Як приклад: http://ваш_nas/mlgmths 