VENDOR		Unisphere			4874

BEGIN-VENDOR	Unisphere

ATTRIBUTE	Unisphere-Virtual-Router		1	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Local-Address-Pool		2	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Local-Interface		3	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Primary-Dns			4	ipaddr
ATTRIBUTE	Unisphere-Secondary-Dns			5	ipaddr
ATTRIBUTE	Unisphere-Primary-Wins			6	ipaddr
ATTRIBUTE	Unisphere-Secondary-Wins		7	ipaddr
ATTRIBUTE	Unisphere-Tunnel-Virtual-Router		8	string has_tag
ATTRIBUTE	Unisphere-Tunnel-Password		9	string has_tag
ATTRIBUTE	Unisphere-Ingress-Policy-Name		10	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Egress-Policy-Name		11	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Ingress-Statistics		12	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Egress-Statistics		13	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Service-Category		14	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-PCR				15	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-SCR				16	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-MBS				17	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Init-CLI-Access-Level		18	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Allow-All-VR-Access		19	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Alt-CLI-Access-Level		20	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Alt-CLI-VRouter-Name		21	string
ATTRIBUTE	Unisphere-SA-Validate			22	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Igmp-Enable			23	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Pppoe-Description		24	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Redirect-VRouter-Name		25	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Qos-Profile-Name		26	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Pppoe-Max-Sessions		27	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Pppoe-Url			28	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type	29	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Nas-Port-Method		30	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Service-Bundle		31	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Tunnel-Tos			32	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Tunnel-Max-Sessions		33	integer has_tag
ATTRIBUTE	Unisphere-Framed-Ip-Route-Tag		34	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Tunnel-Dialout-Number		35	string
ATTRIBUTE	Unisphere-PPP-Username			36	string
ATTRIBUTE	Unisphere-PPP-Password			37	string
ATTRIBUTE	Unisphere-PPP-Protocol			38	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Tunnel-Min-Bps		39	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Tunnel-Max-Bps		40	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Tunnel-Bearer-Type		41	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Input-Gigapackets		42	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Output-Gigapackets		43	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Tunnel-Interface-Id		44	string
ATTRIBUTE	Unisphere-IpV6-Virtual-Router		45	string
ATTRIBUTE	Unisphere-IpV6-Local-Interface		46	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Ipv6-Primary-Dns		47	ipv6addr
ATTRIBUTE	Unisphere-Ipv6-Secondary-Dns		48	ipv6addr
ATTRIBUTE	Unisphere-Service-Name			49	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Session-Volume-Quota		50	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Disconnect-Cause		51	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Radius-Client-Address		52	ipaddr
ATTRIBUTE	Unisphere-Service-Description		53	string
ATTRIBUTE	Unisphere-L2tp-Recv-Window-Size		54	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Dhcp-Options			55	octets
ATTRIBUTE	Unisphere-Dhcp-Mac-Addr			56	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Dhcp-Gi-Address		57	ipaddr
ATTRIBUTE	Unisphere-LI-Action			58	integer	encrypt=2
ATTRIBUTE	Unisphere-Med-Dev-Handle		59	octets	encrypt=2
ATTRIBUTE	Unisphere-Med-Ip-Address		60	ipaddr	encrypt=2
ATTRIBUTE	Unisphere-Med-Port-Number		61	integer	encrypt=2
ATTRIBUTE	Unisphere-MLPPP-Bundle-Name		62	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Interface-Desc		63	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Tunnel-Group			64	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Service-Activate		65	string	has_tag
ATTRIBUTE	Unisphere-Service-Deactivate		66	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Service-Volume		67	integer	has_tag
ATTRIBUTE	Unisphere-Service-Timeout		68	integer	has_tag
ATTRIBUTE	Unisphere-Service-Stats			69	integer	has_tag

ATTRIBUTE	Unisphere-DF-Bit			70	integer

ATTRIBUTE	Unisphere-IGMP-Access-Name		71	string
ATTRIBUTE	Unisphere-IGMP-Access-Src-Name		72	string
ATTRIBUTE	Unisphere-IGMP-OIF-Map-Name		73	string

ATTRIBUTE	Unisphere-MLD-Access-Name		74	string
ATTRIBUTE	Unisphere-MLD-Access-Src-Name		75	string
ATTRIBUTE	Unisphere-MLD-OIF-Map-Name		76	string
ATTRIBUTE	Unisphere-MLD-Version			77	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-IGMP-Version			78	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-IP-Mcast-Adm-Bw-Limit		79	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-IPv6-Mcast-Adm-Bw-Limit	80	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-L2c-Access-Loop-Parameters	81	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Qos-Parameters		82	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Service-Session		83	string

ATTRIBUTE	Unisphere-Mobile-IP-Algorithm		84	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Mobile-IP-SPI			85	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Mobile-IP-Key			86	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Mobile-IP-Replay		87	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Mobile-IP-Access-Control	88	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Mobile-IP-Lifetime		89	integer

ATTRIBUTE	Unisphere-L2TP-Resynch-Method		90	integer

ATTRIBUTE	Unisphere-Tunnel-Switch-Profile		91	string

ATTRIBUTE	Unisphere-L2c-Up-Stream-Data		92	string
ATTRIBUTE	Unisphere-L2c-Down-Stream-Data		93	string

ATTRIBUTE	Unisphere-Tunnel-Tx-Speed-Method	94	integer

ATTRIBUTE	Unisphere-IGMP-Query-Interval		95	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-IGMP-Max-Resp-Time		96	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-IGMP-Immediate-Leave		97	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-MLD-Query-Interval		98	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-MLD-Max-Resp-Time		99	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-MLD-Immediate-Leave		100	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-IP-Block-Multicast		101	integer

ATTRIBUTE	Unisphere-IGMP-Explicit-Tracking	102	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-IGMP-No-Tracking-V2-Grps	103	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-MLD-Explicit-Tracking		104	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-MLD-No-Tracking-V1-Grps	105	integer

ATTRIBUTE	Jnpr-IPv6-Ingress-Policy-Name		106	string
ATTRIBUTE	Jnpr-IPv6-Egress-Policy-Name		107	string
ATTRIBUTE	Jnpr-CoS-Parameter-Type			108	string
ATTRIBUTE	Jnpr-DHCP-Guided-Relay-Server		109	ipaddr

ATTRIBUTE	Unisphere-Acc-Loop-Cir-Id		110	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Acc-Aggr-Cir-Id-Bin		111	octets
ATTRIBUTE	Unisphere-Acc-Aggr-Cir-Id-Asc		112	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Act-Data-Rate-Up		113	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Act-Data-Rate-Dn		114	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Min-Data-Rate-Up		115	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Min-Data-Rate-Dn		116	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Att-Data-Rate-Up		117	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Att-Data-Rate-Dn		118	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Max-Data-Rate-Up		119	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Max-Data-Rate-Dn		120	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Min-LP-Data-Rate-Up		121	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Min-LP-Data-Rate-Dn		122	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Max-Interlv-Delay-Up		123	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Act-Interlv-Delay-Up		124	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Max-Interlv-Delay-Dn		125	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-Act-Interlv-Delay-Dn		126	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-DSL-Line-State		127	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-DSL-Type			128	integer

ATTRIBUTE	Unisphere-IPv6-NdRa-Prefix		129	ipv6prefix
ATTRIBUTE	Unisphere-Qos-Set-Name			130	string

ATTRIBUTE	Unisphere-Service-AcctInt		140	integer has_tag

ATTRIBUTE	Unisphere-DownStream-Calc-Rate		141	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-UpStream-Calc-Rate		142	integer
ATTRIBUTE	Jnpr-Max-Clients-Per-Interface		143	integer

ATTRIBUTE	Unisphere-PPP-Ingress-Only		144	integer

ATTRIBUTE	Jnpr-CoS-Scheduler-Pmt-Type		146	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Backup-Address-Pool		147	string

ATTRIBUTE	Unisphere-ICR-Partition-Id		150	string
ATTRIBUTE	Unisphere-IPv6-Acct-Input-Octets	151	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-IPv6-Acct-Output-Octets	152	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-IPv6-Acct-Input-Packets	153	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-IPv6-Acct-Output-Packets	154	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-IPv6-Acct-Input-Gigawords	155	integer
ATTRIBUTE	Unisphere-IPv6-Acct-Output-Gigawords	156	integer
ATTRIBUTE	Jnpr-IPv6-NdRa-Pool-Name		157	string
ATTRIBUTE	Jnpr-PppoE-Padn				158	string
ATTRIBUTE	Unisphere-Dhcp-Option-82		159	octets
ATTRIBUTE	Jnpr-Vlan-Map-Id			160	integer
ATTRIBUTE	Jnpr-IPv6-Delegated-Pool-Name		161	string
ATTRIBUTE	Jnpr-Tx-Connect-Speed			162	integer
ATTRIBUTE	Jnpr-Rx-Connect-Speed			163	integer

# ATTRIBUTE 164 - 173 RESERVED
ATTRIBUTE	Unisphere-Client-Profile-Name		174	string
ATTRIBUTE	Jnpr-Redirect-GW-Address		175	ipaddr
ATTRIBUTE	Jnpr-APN-Name				176	string

#
#  Values	Attribute		Name			Number
#
VALUE	Unisphere-Ingress-Statistics	disable			0
VALUE	Unisphere-Ingress-Statistics	enable			1

VALUE	Unisphere-Egress-Statistics	disable			0
VALUE	Unisphere-Egress-Statistics	enable			1

VALUE	Unisphere-Service-Category	UBR			1
VALUE	Unisphere-Service-Category	UBRPCR			2
VALUE	Unisphere-Service-Category	nrtVBR			3
VALUE	Unisphere-Service-Category	CBR			4
VALUE	Unisphere-Service-Category	rtVBR			5

VALUE	Unisphere-Allow-All-VR-Access	disable			0
VALUE	Unisphere-Allow-All-VR-Access	enable			1

VALUE	Unisphere-SA-Validate		disable			0
VALUE	Unisphere-SA-Validate		enable			1

VALUE	Unisphere-Igmp-Enable		disable			0
VALUE	Unisphere-Igmp-Enable		enable			1

VALUE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type IP			1
VALUE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type ATM		2
VALUE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type HDLC		3
VALUE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type ETHERNET		4
VALUE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type SERVER-PORT	5
VALUE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type ATM-1483		6
VALUE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type FRAME-RELAY	7
VALUE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type MPLS-MINOR		8
VALUE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type CBF		9
VALUE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type IP-TUNNEL		10
VALUE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type VLAN-SUB		11
VALUE	Unisphere-Qos-Profile-Interface-Type PPPOE-SUB		12

VALUE	Unisphere-Nas-Port-Method	None			0
VALUE	Unisphere-Nas-Port-Method	CISCO-CLID		1

VALUE	Unisphere-Ppp-Protocol		None			0
VALUE	Unisphere-Ppp-Protocol		PAP			1
VALUE	Unisphere-Ppp-Protocol		CHAP			2
VALUE	Unisphere-Ppp-Protocol		PAP-CHAP		3
VALUE	Unisphere-Ppp-Protocol		CHAP-PAP		4

VALUE	Unisphere-Tunnel-Bearer-Type	None			0
VALUE	Unisphere-Tunnel-Bearer-Type	Analog			1
VALUE	Unisphere-Tunnel-Bearer-Type	Digital			2

VALUE	Unisphere-LI-Action		off			0
VALUE	Unisphere-LI-Action		on			1
VALUE	Unisphere-LI-Action		noop			2

VALUE	Unisphere-DF-Bit		dont-ignore-df-bit	0
VALUE	Unisphere-DF-Bit		ignore-df-bit		1

VALUE	Unisphere-MLD-Version		v1			1
VALUE	Unisphere-MLD-Version		v2			2

VALUE	Unisphere-IGMP-Version		v1			1
VALUE	Unisphere-IGMP-Version		v2			2
VALUE	Unisphere-IGMP-Version		v3			3

VALUE	Unisphere-Service-Stats		disabled		0
VALUE	Unisphere-Service-Stats		time			1
VALUE	Unisphere-Service-Stats		time-volume		2

VALUE	Unisphere-L2TP-Resynch-Method	disable			0
VALUE	Unisphere-L2TP-Resynch-Method	failover		1
VALUE	Unisphere-L2TP-Resynch-Method	silent-failover		2
VALUE	Unisphere-L2TP-Resynch-Method	failover-with-silent-backup 3

VALUE	Unisphere-Tunnel-Tx-Speed-Method static-layer2		1
VALUE	Unisphere-Tunnel-Tx-Speed-Method dynamic-layer2		2
VALUE	Unisphere-Tunnel-Tx-Speed-Method qos			3
VALUE	Unisphere-Tunnel-Tx-Speed-Method actual			4

VALUE	Unisphere-IGMP-Immediate-Leave	disabled		0
VALUE	Unisphere-IGMP-Immediate-Leave	enabled			1

VALUE	Unisphere-MLD-Immediate-Leave	disabled		0
VALUE	Unisphere-MLD-Immediate-Leave	enabled			1

VALUE	Unisphere-IP-Block-Multicast	disabled		0
VALUE	Unisphere-IP-Block-Multicast	enabled			1

VALUE	Unisphere-IGMP-Explicit-Tracking disabled		0
VALUE	Unisphere-IGMP-Explicit-Tracking enabled		1

VALUE	Unisphere-IGMP-No-Tracking-V2-Grps disabled		0
VALUE	Unisphere-IGMP-No-Tracking-V2-Grps enabled		1

VALUE	Unisphere-MLD-Explicit-Tracking	disabled		0
VALUE	Unisphere-MLD-Explicit-Tracking	enabled			1

VALUE	Unisphere-MLD-No-Tracking-V1-Grps disabled		0
VALUE	Unisphere-MLD-No-Tracking-V1-Grps enabled		1

VALUE	Unisphere-DSL-Line-State	SHOWTIME		1
VALUE	Unisphere-DSL-Line-State	IDLE			2
VALUE	Unisphere-DSL-Line-State	SILENT			3

VALUE	Unisphere-DSL-Type		ADSL1			1
VALUE	Unisphere-DSL-Type		ADSL2			2
VALUE	Unisphere-DSL-Type		ADSL2PLUS		3
VALUE	Unisphere-DSL-Type		VDSL1			4
VALUE	Unisphere-DSL-Type		VDSL2			5
VALUE	Unisphere-DSL-Type		SDSL			6
VALUE	Unisphere-DSL-Type		UNKNOWN			7

VALUE	Unisphere-PPP-Ingress-Only	disabled		0
VALUE	Unisphere-PPP-Ingress-Only	enabled			1

END-VENDOR	Unisphere

