Модуль "NAS" предназначен для установления соответствия подсетей, в которых находятся пользователи серверам доступа, где производится обработка их трафика.
Для серверов доступа типа rscriptd команды для выполнения скриптов инициализации пользователей будут присылаться на соответствующий сервер доступа в зависимости от подсети пользователя. Поле "Ссылка на графики" необходимо для указания URL на место, где хранятся графики утилизации полосы для каждого из пользователей.
В случае если вы пытаетесь производить отрисовку графиков по пользователям на NAS работающих на MikroTik - вам следует указывать URL графиков в виде: http://ваш_nas/graphs/queue
Если на NAS MikrotikAPI вы используете PPPoE и желаете видеть графики клиентов - можете указывать URL в виде: http://ваш_nas/graphs/queue/%3Cpppoe%2D<br>
В случае, если вы относительно здоровый человек и используете MikroTik с КучаГен-ом и HotSpot или PPPoE или DHCP, URL должен быть указан в формате http://ваш_nas/макрос и все. Макросы собственно бывают следующих видов:
<ul>
<li>mlgmths - HotSpot</li>
<li>mlgmtppp - PPPoE</li>
<li>mlgmtdhcp - DHCP</li>
</ul>
Как пример: http://ваш_nas/mlgmths