Данный модуль производит пингование абонента с помощью отправки ICMP пакетов, с помощью штатной команды ping.
Этого может и не происходить, даже, если с абонентом все хорошо - причиной этого может стать включенный фаервол, например.