### Подключение мониторинга
Для того чтобы отправлять события из мониторинга в биллинг можно воспользоваться скриптом **agent/monitoring_agent.py**.
Скопируйте его в место, откуда он будет доступен мониторингу, задайте права, сделайте исполняемым. Так же его надо
отредактировать, 2 параметра: *API_AUTH_SECRET* и *SERVER_DOMAIN*.

**API_AUTH_SECRET** &mdash; Параметр с таким же именем есть в настройках биллинга, это секретное слово для авторизации
скриптов, сгенерируйте секретное слово посложнее если сами настраивайте весь биллинг или узнайте его в настройках
биллинга если оно уже есть.

**SERVER_DOMAIN** &mdash; Полный url к биллингу по http\[s\].

Скрипт отправляет *HTTP GET* запросы с параметрами, например:
http://domain/dev/on_device_event/?mac=ff:ff:ff:ff:ff:ff&status=\[UP|DOWN|UNREACHABLE\]&sign=\<sign\>.

После этого биллинг отмечает состояние устройства и рассылает оповещения для тех у кого эти оповещения включены.
