Данный модуль отражает журнал выдачи абоненту IP с помощью DHCP. Если ничего не отображается, то это может означать, что либо у абонента сетевые параметры прописаны вручную, или действительно с ним все в плохо и интернета у него нет.

<b>Сообщения DHCP:</b>
<li>DHCPDISCOVER - Клиент посылает сообщение широковещательно, чтобы обнаружить доступный сервер.</li>
<li>DHCPOFFER - Посылается сервером клиенту в ответ на сообщение DHCPDISCOVER и содержит предложение по конфигурационным параметрам.</li>
<li>DHCPREQUEST- Сообщение клиента серверу либо (a) запрашивающее параметры от одного сервера и неявно отвергающее предложения других серверов, (b) подтверждающее корректность ранее присвоенного адреса после, например, перезагрузки системы, или (c) запрос расширения времени жизни конкретного сетевого адреса.</li>
<li>DHCPACK - Посылается сервером клиенту и содержит конфигурационные параметры, включая присвоенный сетевой адрес.</li>
<li>DHCPNAK - Посылается сервером клиенту, сообщая о том, что сетевой адрес не корректен (например, клиент переместился в новую субсеть), или время использования адреса клиентом истекло</li>
<li>DHCPDECLINE - Клиент и сервер обнаружили, что сетевой адрес уже используется.</li>
<li>DHCPRELEASE - Посылается клиентом серверу с целью отказа от сетевого адреса и аннулирует оставшееся время действия адреса.</li>
<li>DHCPINFORM - Посылается клиентом серверу с просьбой о локальных конфигурационных параметрах; клиент уже имеет полученный извне сетевой адрес.</li>